Eingangslaserpuls | Pulsformer (Phasenschieber) | geformter Laserpuls

Zurücksetzen

Laserpulse formen

- Am linken Rand sehen Sie die Einhüllende des Eingangslaserpulses.
- Mit den Schiebereglern werden den spektralen Komponenten neue Phasen zwischen 0º und 360º zugewiesen.
- Sind alle Phasenänderungen gleich (hier 180º), so bleibt der Puls unverändert.
- Wird eine Phase verschoben, so wird die zeitliche Pulsform verändert.
- Am realen Pulsformer sind es nicht 16, sondern 128 "Phasenschieber", und es wäre unmöglich, diese alle von Hand zu bedienen.