| einzelne Lasermoden |
Die Modenkopplung
Bringen Sie den Puls in der Resonatormitte (blauer Strich) zum Stehen - es sollte jede zweite Mode verschwinden. Zu diesem Zeitpunkt besteht zwischen allen benachbarten Moden der Phasenunterschied 90°. Zu anderen Zeitpunkten (Pulspositionen) ist es eine andere Phasendifferenz, aber zwischen allen benachbarten Moden immer dieselbe. Zum Beispiel 0°, wenn der Puls am Resonatorrand ist. Diese Verknüpfung der Phasen nennt man Modenkopplung. Wenn die Moden nicht gekoppelt sind, sondern zufällige Phasenbeziehungen aufweisen, bildet sich kein Laserpuls aus - ENDE -