Eingangslaserpuls | Pulsformer (Phasenschieber) | geformter Laserpuls

Zurücksetzen

Die Phasenfunktion

- Da man nicht alle Phasen von Hand regeln will, wird die Phasenfunktion eingeführt.
- Diese weist je nach Form den Phasenschiebern bestimmte Werte zu:
  - konstant: die Phase ändert sich für alle Farben gleichermaßen; Phasenunterschiede und somit die Pulsform bleiben unverändert,
  - linear: es ändert sich der Phasenunterschied, der Puls wird verschoben (vgl. Pulsbewegung im Resonator),
  - quadratisch: der Puls wird lang gestreckt und gechirpt,
  - kubisch: sehen Sie selbst ...