einzelne Lasermoden | Superposition zweier Moden
Sie sehen die Schwingung einer stehenden Welle in einem Laserresonator. Mit dem Schieberegler können Sie die Geschwindigkeit der Simulation steuern. Schalten Sie die zweite Mode zu (Checkbox). Die untere Mode hat eine Halbwelle mehr -> kleinere Wellenlänge -> höhere Frequenz. Beobachten Sie, wie sich die Phasenbeziehung zwischen den Moden ändert. Verfolgen Sie das wechselseitige Aufschaukeln der Superposition beider Moden (untere weiße Linie, die farbigen Balken stellen die Auslenkungen der einzelnen Moden am durchgezogenen grauen Strich dar).